г.Санкт-Петербург 2016 г.

### ПРАЙС-ЛИСТ

##### Теплоизолирующие (холодосберегающие) пластиковые завесы

**из прозрачных ПВХ-лент**



**Назначение:**

* Служат для сохранения температуры в помещении
* Применяются как защитный экран от сквозняков, пара, пыли, шума и насекомых
* Используется в помещении в качестве разделителя температур

**Область применения:**

* Холодильные камеры, а так же цеха, складские помещения, въездные ворота, дверные проемы, рабочие зоны и т.д.

**Описание:**

* Изготовлен из легкого и морозостойкого материала - поливинилхлорида
* Безвредны, прозрачны и не горючи
* Специальный карниз позволяет регулировать уровень нахлёста и замену лент
* Крепятся внахлёст к верхней части дверного проема
* Легко отклоняются в сторону, что не затрудняет прохода людей и проезда транспорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Толщина, мм** | **Ширина, мм** | **Стоимость ПВХ-завес, руб/пог м.** | | |
| **Стандартная, до 0 град** | **Морозостойкая, до -40 град** | |
| 2 | 200 | 115,00 | 135,00 | |
| 3 | 300 | 260,00 | 275,00 | |
| 4 | 400 | 475,00 | 560,00 | |
| **Рифленая 2** | 200 | 160,00 | 175,00 | |
| **Рифленая 3** | 300 | 320,00 | 350,00 | |
| **Рифленая 4** | 400 | 575,00 | 595,00 | |
|  |  | **ПВХ-завеса серого цвета (непрозрачная)** | | |
| 2 | 200 | 170,00 | - | |
|  |  | **ПВХ-завеса красная** | | |
| 2 | 200 | 260,00 | - | |
|  |  | ПВХ-завеса для сварочных постов (броонзовая) | | |
| 2 | 300 | 560,00 | **-** | |
| **Крепеж в составе: гребенка + крепежная и ответная планки** | | **Оцинкованная сталь** | | **Нержавеющая сталь** |
| 708,00 | | 1 357,00 |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1.Цены указаны в рублях c учетом НДС.

2.Отгрузка производится со склада в Санкт-Петербурге по 100% предоплате.

3.Возможен «полумонтаж» – нарезка на нашем производстве ПВХ-лент на полосы в нужный размер по высоте и наклепка к каждой полосе крепежных и ответных планок. При заказе такой услуги монтаж ПВХ-завес на объекте сводится к установке гребенки (подробнее см. инструкцию по установке). ***Стоимость «полумонтажа» 14% от стоимости материалов (ПВХ-лента + крепеж).***

4.При заказе услуги «полумонтаж» срок изготовления и поставки 3-5 рабочих дней в зависимости от объема заказа и загрузки производства.